void setup() {

pinMode(3, OUTPUT);

pinMode(4, OUTPUT);

pinMode(5, OUTPUT);

}

void loop(){

digitalWrite(3, HIGH);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

delay(10000);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(5, HIGH);

digitalWrite(4, LOW);

delay(2000);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(4, HIGH);

delay(10000) ;

}